**Podmínky provozovatele SmVaK Ostrava, a.s. pro napojování nemovitostí na kanalizaci**

**Postup výstavby kanalizační přípojky:**

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky (dále jen investor). Vlastník při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek provozovatelem - <http://www.smvak.cz/web/guest/kanalizacni-pripojky>

* Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno zabezpečit vytyčení zařízení a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět
* Po položení potrubí, nafotí investor všechny spoje a s identifikací (jméno, adresa, označení přípojky) fotografie zašle SmVaKu na email kanalizacect@smvak.cz
* Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky, který bude následně doložen jako příloha ke smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací
* Dále před realizací stavebních prací přizve technika provozovatele (pan Daniel Till – 558 737 077 nebo pan Jan Raszka – 558 737 077) ke kontrole provedených prací, který provede zápis o provedené kanalizační přípojce. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem provozovatele nelze uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.

Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné a provádí ho odborná stavební organizace.

**Důrazně upozorňujeme, že se jedná pouze o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným způsobem!!! Dále upozorňujeme, že do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody přes septiky, žumpy, z domovních ČOV a odpadní vody z kuchyňských drtičů odpadu.**

**Do kanalizace je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky, jednorázové kuchyňské utěrky, dětské pleny a vatové tyčinky. Uvedené se na rozdíl od klasického toaletního papíru nerozloží a způsobí ucpání nejen na čerpadlech v kanalizačních čerpacích stanicích, ale i na strojním zařízení ČOV.**

Zpracoval: Jan Raszka